****

 **ANEXO N° 3 AL REGLAMENTO GPA 2018**

**COMUNICADOS SUB COMISION Nª 1/06 – 5/07 – 6/07 – 10/07 – 8/08**

**Sub. Comis. 1/06**

Block motor correspondiente al modelo (Art. 6): En el motor del Citroen 3 CV será permitido reemplazar camisas y pistones por los de Citroen VISA, llevando la cilindrada a 652 cm3. Los múltiples de admisión y escape, carburador y ubicación de la palanca de cambios son libres al igual que para todos los automóviles de la Categoría.

**Sub. Comis. 5/07**

1) Cubiertas y llantas Citroen 2 CV y 3 CV

 Se admitirán las llantas de medida 14” en aquellos casos que sean utilizadas con

 cubiertas de medida 165/70/14 y se respeten los materiales y la estética del diseño

 original de las mismas

**Sub. Comis. 6/07**

1) Citroen 2CV y 3 CV

 Se admitirá en dichos modelos la utilización del block motor del Citroen VISA CLUB

2) Velocímetros de modelos Chevrolet Súper Sport y Rally Sport 1970 en más

 Se admitirá la utilización de los citados instrumentos, denominados “milleros”,

 incluyéndolos de esta forma entre los establecidos en él articulo 8.1 del Reglamento

 General GPA

**Sub. Comis. 10/07**

Se permitirá el uso de llantas y cubiertas de medida 13” para los Fiat 600 debido a la dificultad de obtención de elementos en la medida original de 12” que reúnan las condiciones mínimas de seguridad

**Sub. Comis. 8/08**

Se permitirá el uso de cubiertas de medida 185-65-15 para los Renault Dauphine, Gordini, 1093 y 850, así como las modificaciones en el ancho de las llantas que permitan el uso de las citadas cubiertas, debido a la dificultad de obtención de elementos en las medidas originales que reúnan las condiciones mínimas de seguridad